|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Автотопливозаправщик АТЗ-6( 2 отс) на давальческом шасси МАЗ 5316F5** **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цистерна | **Сталь 09Г2С**, толщина обечайки и днищ 4 мм;  |
| Сечение цистерны | **Чемодан** |
| Количество секций | **2** |
| Объем цистерны | 6 м3 |
| Максимальная плотность перевозимой жидкости | 0,86  |
| Горловина цистерны | Алюминиевая крышка горловины с защитной дугой на каждую секцию, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
| Насос топливный | **СВН-80**  |
| Тип привода насоса | от КОМ  |
| Узел выдачи (отсек): | - счётчик жидкости ППО-25- пистолет РКТ-20 или аналог;- шланг Ду-25 антистатический 6 метров- фильтры тонкой очистки  |
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – **Ду 75 мм, длина 4 м** с БРС  |
| Способ укладки рукавов  | Оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны,  |
| Крылья | Пластиковые с креплениями |
| Донный клапан | ДКП-90  |
| Дыхательный клапан | УД-2-80 |
| **2. Окраска навесного оборудования** |
| Наружная поверхность цистерны | Оранжевый |
| Логотипы (надписи) на цистерне | ОГНЕОПАСНО  |
| **3. Средства безопасности** |
| Защита топливных баков | наличие |
| Экранирование электропроводки | наличие |
| Электрический датчик уровня со звуковым сигналом | наличие |
| Проблесковый маячок | 2 шт. оранжевого цвета  |
| Устройство заземления | Катушка заземления - 1 шт., цепь заземления на отбойнике – 1 шт. |
| Огнетушитель | 2 шт. – ОП-6 в пластиковых пеналах с логотипом  |
| Ящик для песка | 1 шт. – с надписью «ПЕСОК» |
| Ящик для кошмы | 1 шт. – с надписью «КОШМА» |
| Инструментальный ящик | 1 шт |
| Заднее защитное устройство (отбойник) | наличие |
| Сертификат о поверке емкости | наличие |
| Кнопка массы с IP65 c дублером в кабину | наличие |
| УОС | наличие |

 |