|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Автотопливозаправщик АТЗ-6( 2 отс) на давальческом шасси МАЗ 5316F5**  **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Цистерна | **Сталь 09Г2С**, толщина обечайки и днищ 4 мм; | | Сечение цистерны | **Чемодан** | | Количество секций | **2** | | Объем цистерны | 6 м3 | | Максимальная плотность перевозимой жидкости | 0,86 | | Горловина цистерны | Алюминиевая крышка горловины с защитной дугой на каждую секцию, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания | | Насос топливный | **СВН-80** | | Тип привода насоса | от КОМ | | Узел выдачи (отсек): | - счётчик жидкости ППО-25  - пистолет РКТ-20 или аналог;  - шланг Ду-25 антистатический 6 метров  - фильтры тонкой очистки | | Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – **Ду 75 мм, длина 4 м** с БРС | | Способ укладки рукавов | Оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, | | Крылья | Пластиковые с креплениями | | Донный клапан | ДКП-90 | | Дыхательный клапан | УД-2-80 | | **2. Окраска навесного оборудования** | | | Наружная поверхность цистерны | Оранжевый | | Логотипы (надписи) на цистерне | ОГНЕОПАСНО | | **3. Средства безопасности** | | | Защита топливных баков | наличие | | Экранирование электропроводки | наличие | | Электрический датчик уровня со звуковым сигналом | наличие | | Проблесковый маячок | 2 шт. оранжевого цвета | | Устройство заземления | Катушка заземления - 1 шт., цепь заземления на отбойнике – 1 шт. | | Огнетушитель | 2 шт. – ОП-6 в пластиковых пеналах с логотипом | | Ящик для песка | 1 шт. – с надписью «ПЕСОК» | | Ящик для кошмы | 1 шт. – с надписью «КОШМА» | | Инструментальный ящик | 1 шт | | Заднее защитное устройство (отбойник) | наличие | | Сертификат о поверке емкости | наличие | | Кнопка массы с IP65 c дублером в кабину | наличие | | УОС | наличие | |